Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

Št.: 18-2020

Datum: 8. 10. 2020

#### Zadeva: OB Valdoltra prenova bolnišnične lekarne GOI dela (JN005399/2020-B0131.08.2020) sprememba razpisne dokumentacije

#### Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v dokumentih:

#### [2020\_navodila\_ponudnikom\_za\_pripravo\_ponudbe\_prenova\_bolnisnicne\_lekarne\_koncno.docx](https://www.ob-valdoltra.si/sites/www.ob-valdoltra.si/files/2020_navodila_ponudnikom_za_pripravo_ponudbe_prenova_bolnisnicne_lekarne_koncno.docx), in sicer:

#### Točka 8.2.2. se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva začel opravljati po 1. 6. 2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod točko 8.2.1. izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 s sprem.; v nadaljnjem besedilu: GZ), in sicer:

* imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter
* imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

in

Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1«

#### Točka 8.4.1. se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Referenca ponudnika

Ponudnik mora predložiti najmanj:

* 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del vsaj 450.000 EUR z DDV. Ponudnik lahko predloži tudi več referenc (lahko reference več naročnikov) v skupni vrednosti del vsaj 450.000 EUR z DDV, vendar mora biti posamezno pogodbeno vrednost vsaj 150.000 EUR z DDV. Veljajo samo reference ponudnika.

in

* 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel čiste prostore (finalna obdelava sten, stropov, vgrajenih elementov v stene, kot so vrata in zasteklitve ter priključevanje napeljav v območju čistih prostorov) klase/razreda B, C in D. Klase/razredi B, C in D so klasificirani po GMP (good manufacturing practices – dobra proizvodna praksa). Velja tudi referenca podizvajalca, ki bo nominiran za dejansko izvedbo teh del.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)

*Opombe:*

* *V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedena vrednost nanaša le na zahtevano vrsto del in ne na vrednost celotnega naročila.*
* *V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih del kot partner v skupnem nastopanju.*
* *V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot podizvajalec, lahko namesto Potrdila o dobro opravljenem delu (ponudnika) v ponudbi predloži kopijo sklenjene pogodbe za referenčna dela in končne situacije, iz katerih bo razvidna vrednost referenčnih del.*
* *Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referenčno delo, mora biti uspešno izveden sprejem in izročitev (primopredaja) med naročnikom in izvajalcem. V okviru referenčnega dela morajo biti izvedena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela v celoti in ne le del teh del.*
* *Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila.«*

#### Točka 8.4.2. se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Ponudnik mora imenovati vodjo del za vodenje gradnje (v nadaljevanju besedila vodja gradnje), ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

* da je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje,
* iz 14. člena GZ za manj zahtevne objekte,
* najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v skupni vrednosti del vsaj 450.000 EUR z DDV.

Vodja del za vodenje gradnje mora biti na gradbišču prisoten najmanj 2 uri dnevno, 4× tedensko in na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije vodje del.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)«

#### Točka 8.4.3. se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del za področje gradbeništva oziroma odgovornega vodje posameznih del za področje gradbeništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

* iz četrtega odstavka 14. člena GZ,
* najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji odgovornega vodje posameznih del za področje gradbeništva v skupni vrednosti del najmanj 100.000 EUR z DDV.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje gradbeništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)«

#### Točka 8.4.4. se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del za področje strojništva oziroma odgovornega vodje posameznih del za področje strojništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

* iz četrtega odstavka 14. člena GZ,
* najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji odgovornega vodje posameznih del za področje strojništva v skupni vrednosti del najmanj 100.000 EUR z DDV.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje gradbeništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

#### Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki

#### mora biti investitor referenčnega posla)«

#### .

#### Točka 8.4.5. se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del za področje elektrotehnike oziroma odgovornega vodje posameznih del za področje elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

* iz četrtega odstavka 14. člena GZ,
* najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji odgovornega vodje posameznih del za področje elektrotehnike v skupni vrednosti del najmanj 75.000 EUR z DDV.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje gradbeništva, razen, če je registriran za dejavnost.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

ter

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)«

#### Točka 8.4.6. se briše.

#### Spremenita se obrazca:

#### - Obrazec št. 5 - SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV

####  in

#### - Obrazec št. 6/b - POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA.

#### Ponudniki morajo ponudbo izpolniti na novih obrazcih, ki jih je naročnik objavil v dokumentu:

#### Sprememba 2020\_navodila\_ponudnikom\_za\_pripravo\_ponudbe\_prenova\_bolnisnicne\_lekarne\_koncno 06102020.docx

#### Spremeni se osnutek pogodbe.

#### Ponudniki morajo osnutek pogodbe izpolniti v skladu z navodili na novem obrazcu, ki je objavljen v dokumentu:

#### Sprememba 2020\_navodila\_ponudnikom\_za\_pripravo\_ponudbe\_prenova\_bolnisnicne\_lekarne\_koncno 06102020

#### 10.Naročnik in uporabnik ponudnikom omogočata dodaten ogled lokacije dne 13. 10. 2020, ob 10.00 uri.

#### obv\_pzi\_rekonstrukcija\_lekarne\_popis\_elektro\_del\_18082020.xls, in sicer: vse spremembe, ki se nanašajo na dodajanje besedila so zapisane z rdečo pisavo, besedilo, ki se črta, pa je zapisano z modro pisavo in prečrtano:

#### Točka 4.2 ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL: se spremeni tako, da se:

#### v postavkah 10 in 11 črta besedilo » izbiri investitorja in doda besedilo kot na primer Vimar Plana ali Tem Čatež bele barve oziroma barve določene v projektu glede na namembnost oziroma napajanje (mreža, agregat, UPS)«.

#### Točka 4.3.1 Univerzalno ožičenje: se spremeni tako, da se:

#### doda besedilo » Kabli moraj biti SFTP Cat 6A (CLASS EA), obojestransko zaključeni z ozemljitvijo; 10 Gbit/s ready (500 MHz); Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen); Izvedene meritve vsakega posameznega komunikacijskega priključka (permanent link), ki morajo potrditi ustreznost s standardom CLASS EA PoE (cat6A PoE); Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke; 10 letna sistemska garancija - na vse vgrajene materiale in storitev (doseganje standarda EA PoE oz. CAT 6A PoE); V popisnih postavkah ki zajet ves drobni montažni in vezni material kakor tudi transportni stroški.«

#### v postavki 1 se doda besedilo » z možnostjo kasnejše montaže namenske klime, doda beseda s ključavnico pri zastekljena vrata, doda beseda kovinski, pri razdelilec doda beseda za RACK omaro in ventilatorska prezračevalna enota doda z najmanj 4 ventilatorji«

#### v postavki 1 se črta besedilo » '78 kom FTP povezovalne vrvice l=1,5m in 'Opomba: pred nabavo opreme preveriti in uskladiti z zahtevami investitorja!«,

#### v postavki 2 se: oznaki kabla FTP spremeni v SFTP, doda se besedilo (obojestransko zaključen z ozemljitvijo) in doda se besedilo - glej še splošne zahteve podane v uvodu poglavja,

#### v postavki 9 se beseda UTP zamenja z besedo SFTP,

#### v postavki 12 se doda besedilo - rezultati meritev morajo ustrezati standardu EN50173 CLASS EA PoE in dodatno certificirati Pair unbalance in Pair to Pair unbalance (+PoE).

#### Točka 4.3.2 Protivlomno varovanje – predpriprava: se spremeni tako, da se:

#### besedilo » Protivlomno varovanje se poveže na obstoječi sitem in vsa oprema mora biti kompatibilna z obstoječo!« zamenja z novim, ki se glasi » Za potrebe protivlomnega varovanja se pripravi le ožičenje. Elemente in naprave dobavi in montira naročnik/uporabnik v lastni režiji.«

#### Točka 4.3.3 Kontrola temperature in vlage v prostorih lekarne: se spremeni tako, da se:

#### doda besedilo »Izdela se samo montaža in priklopi na senzor in v rack omari. Ostalo izvede naročnik/uporabnik.«

#### črta se postavka 2 in 4.

#### V zavihku/listu Rekapitulacija se v polju F17 popravi napačna povezava. Pravilna povezava je F480.

#### Nov dokument je:

#### obv\_pzi\_rekonstrukcija\_lekarne\_popis\_elektro\_del\_07102020 sprememba.xls

#### C. obv\_pzi\_rekonstrukcija\_lekarne\_popis\_go\_del\_18082020.xlsx, in sicer: vse spremembe, ki se nanašajo na dodajanje besedila so zapisane z rdečo pisavo, besedilo, ki se črta, pa je zapisano z modro pisavo in prečrtano:

#### V zavihku/listu O kleparska dela: se spremeni tako, da se:

#### postavko 8.7. črta in ne upošteva v seštevku.

#### V zavihku/listu O Stavbno pohištvo ALU: se spremeni tako, da se:

#### v postavki 15.8. zamenja besedilo, in sicer: črta se »Enokrilno okno z odpiranjem na ventus dim. 1,20 x 1,80 m, z zunanjo polico (vhod 2. Faza – pos 010)« in nadomesti z novim »Notranja enokrilna  vrata dim. 1,00 x 2,15 m, zastekljena z varnostnim matiranim steklom (pos alu 1) «,

#### v postavki 15.9. zamenja besedilo, ki se po spremembi glasi » Notranja enokrilna vrata dim. 1,00 x 2,20 m, nadsvetloba vrat dim. 1,00 x 0,95 m. (pos S1)«.

#### V zavihku/listu O kamnoseška dela: se spremeni tako, da se:

#### v postavki 9.9. doda besedilo pasovi širine 20 cm.

#### V zavihku/listu G Betonska dela: se spremeni tako, da se:

#### v postavki 4.8. doda besedilo C 12/15 (ali po starem MB 15).

#### Nov dokument je:

#### obv pzi rekonstrukcija lekarne popis GO del 07102020 sprememba.xlsx

#### kopijaobv\_pzi\_rekonstrukcija\_lekarne\_popis\_strojnih\_del\_18082020\_1.xlsx, in sicer: vse spremembe, ki se nanašajo na dodajanje besedila so zapisane z rdečo pisavo, besedilo, ki se črta, pa je zapisano z modro pisavo in prečrtano:

#### V zavihku/listu 4.2 Ogrevanje hlajenje: se spremeni tako, da se:

#### v postavki 2. črta besedilo » anti-alergijskimi filtri in nano platinum filtrom« in se ne upošteva,

#### vrine postavka 5. »Par vzporedno položenih ustrezno toplotno izoliranih freonskih cevi vključno s spojnim in pomožnim materialom«.

#### V zavihku/listu 4.3 Prezračevanje: se spremeni tako, da se:

#### v postavki 6. spremeni zahtevana klasa iz klase III v klaso IV,

#### v postavki 23. spremeni besedilo, ki se pravilno glasi » Temeljito čiščenje notranjosti kanalov pri izdelovalcu in po potrebi pred montažo ter ščitenje notranjosti med samim prevozom in skladiščenjem na delovišču ter dnevno zapiranje izgotovljenih oziroma montiranih zračnih kanalov z namestitvijo polietilenskih folij na vseh njihovih odprtinah. «,

#### v postavki 24. spremeni besedilo, ki se pravilno glasi » Čiščenje in dezinfekcija notranjosti klimatov neposredno pred prvim zagonom. «.

#### Nov dokument je:

#### obv\_pzi\_rekonstrukcija\_lekarne\_popis\_strojnih\_del\_08102020\_1 sprememba.xlsx